新北市政府召開
核廢料貯存安全專案會議(第5次會議)紀錄
1、 時間：103年12月9日(星期二)上午10時
2、 地點：本府行政大樓9樓決策研討室
3、 主持人：消防局黃局長德清(李副局長清安代)
  記錄：張良鵬

4、 出席單位及人員：詳如簽到表。
5、 業務單位報告：略。
6、 議題討論：略。

7、 臨時動議：略。
8、 主持人結論：

1、 核二廠核燃料近年(92年至103年)發生破損情形共計8次，其中3次(93年至95年間)為燃料丸與護套效應(PCI)，餘5次為爐屑磨損所致，前述3次PCI的數量以及5次爐屑磨損原因與處置情形於後續會議進行討論。

2、 有關台電公司說明美國允許破損核燃料進行乾式貯存，以及密封鋼筒內填充惰性氣體係根據美國核管會ISG-1,Rev.1或Rev.2規範，將可確保核燃料不致產生劣化與國外實證2案例等相關資料，另以書面方式提供參閱。
3、 最近1次破損燃料運送至行政院原子能委員會核能研究所熱室進行檢查係發生於95年間，請台電公司聯繫該所提供相關資料參閱(或於後續會議中說明)。另外，倘今日與會人員對現行放射性物質運送規定，有其它助於提升運送安全或精進作業等相關具體建議，請於會後提供書面資料予業務單位彙辦。
4、 核電廠內目前尚存18束破損核燃料，後續若有需運離送檢時，請台電公司依規定申請及通報，請行政院原子能委員會嚴格監督，確保安全。

5、 請各與會人員針對台電公司今日會議所提資料及說明，若有未妥適或有疑義之處，請於會後1週內，提出書面(併附相關資料)供業務單位彙整。

6、 今日會議礙於時間，尚未討論議題包括：「提供核一乾貯密封鋼筒銲接之操作公司及人員相關證照；並說明鋼筒之規格型態與驗收標準」及「乾貯設施貯存型態評估之研究案」等案；請業務單位排定後續會議進行討論。

9、 散會 (12時10分)。
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