新北市核能安全監督委員會105年第2次會前會議紀錄
1、 時間：105年6月7日(星期二)上午10時30分
2、 地點：本府行政大樓9樓決策研討室
3、 主席：消防局黃局長德清(李副局長清安代理)
  記錄：姜光晉
4、 出席單位及人員：詳如簽到表。
5、 決議事項：

1、 乾貯設施密封鋼筒外運規劃可行性評估案。
(包括裝載容器及運送設備等總重量估計、陸運路線規劃、道路承載評估、外運所需總期程評估)
決議：
(1) 高階核廢料最終處置場址尚未決定，故台電公司現階段難以就乾貯設施密封鋼筒外運的路線進行道路承載評估。針對外運程序上進行原則性的探討，如「運輸車輛規格相關規範」、「核廢料裝載容器裝載於運輸車輛之作業程序」、「運輸過程之安全管制及審查」、「運輸過程中輻射外洩的防止與監測」、「若發生輻射外洩之應變作為」等議題，請台電公司於未來確定執行廠外運輸作業時，務必納入考量，以確認運輸作業可靠度，再於委員會報告。
(2) 有關楊委員順美及陳委員布燦所提，應以密封鋼筒儲滿用過燃料棒的實際重量進行吊掛與載運的模擬作業一節，因高階核廢料廠外運輸過程需進行道路管制，倘在規劃前期即進行運輸的實地模擬作業，不只耗費甚巨，亦造成沿路居民、用路人困擾，不妨先以實際規格與重量進行廠內吊掛與運輸的實地模擬操作，驗證作業程序與可行性。廠外運輸部分則可先以電腦模擬，惟於正式運輸前，仍應進行實地模擬操作。
2、 「核能一廠除役計畫」辦理情形案。
決議：
(1) 有關郭執行長慶霖提及場址位於小坑溪谷及乾華溪谷邊，有土石流潛勢問題應納入考量，及陳委員錫南提及場址應有聯外道路，以因應未來高階核廢料外運至最終處置場等，應納入選址之考量。

(2) 室內乾貯設施是否設有環境之溫濕度控制系統、是否有規劃不斷電系統維持溫濕度控制、相關監測系統之規劃(輻射、溫度、洩漏密封性等)、是否規劃設置熱室等，請台電公司將前述相關意見納入核一廠第二期乾貯設施可行性評估報告。
(3) 建議台電公司考量將核能一廠第二期乾貯設施及除役後廠址土地再利用等，與除役計畫脫勾。
(4) 有關楊總幹事木火所提美國NRC初期核准執照為20年，俟使用年限屆滿前，再取出，經過檢查沒有安全疑慮後，才予以核准延長執照使用年限。我國乾式貯存設施運轉執照期限設為40年之疑慮，請業務單位列案，另做討論。
6、 臨時動議:
1、 因核能二廠2號機日前發生發電設備損壞事件，建議本委員會第2次會議安排至核能二廠辦理，並進行現場會勘案。(陳委員錫南)

決議：
考量若會議與現場會勘同時舉行，時間不夠充裕。請業務單位與台電公司研商，請於第2次委員會前，安排本委員會至核能二廠現場會勘事宜。
2、 建議建立緊急通報機制，在市府接收到核能電廠緊急事件之通報，能同時通知核安監督委員會委員知悉，俾利委員善盡督導之責案。(楊委員順美)
決議：
請業務單位研擬相關通報機制。
3、 核四安全監督委員會目前已經同意非委員人士亦得入場與會發言，建議新北市核能安全監督委員會亦可讓關心核安議題之地方人士(非委員)入場與會並發言案。

決議:

本市核能安全監督委員會採委員制，係為讓委員在會議中能夠充分表示意見，並讓會議聚焦於討論議題，俾利議程順利進行。另各與會單位在會前會中討論所提意見，業務單位亦會統整於委員會議中提出說明。
7、 散會 (12時20分)。
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