新北市政府召開新北市核能安全監督委員會
105年第3次委員會議紀錄
1、 開會時間：105年9月22日(星期四)下午2時30分
2、 開會地點：本府行政大樓9樓災害應變中心
3、 主席：侯主任委員友宜
   





記錄：姜光晉
4、 出席單位及人員：詳如簽到表
5、 業務單位報告：
1、 辦理核能二廠二號機發電機跳脫事件及燃料護箱裝載水池現場會勘案。
2、 召開新北市核能安全監督委員會105年第3次會前會案。
3、 辦理核子事故客運駕駛人員講習訓練基本課程第4梯次案。
4、 辦理105年「參與屏東縣核安第22號演習觀摩暨訓練」案。
決定:准予備查。
6、 本委員會之會前會相關決議報告:

1、 新北市政府核能電廠事故緊急通報處理機制案。
2、 核二廠護箱裝載池新增燃料格架案。
3、 有關媒體報導「核三廠電纜線30年沒換，核安危機隨時爆」案。
4、 建議新北市環保局建立有輻射監測專業設備及人力的專責單位案。
5、 目前停機的機組，應定期進行檢驗案。
決定:准予備查。
7、 決議事項：
1、 新北市政府核能電廠事故緊急通報處理機制案，提請討論。
決議：

(1) 請業務單位在通報機制增列消防局119指揮中心收到核能電廠通報後，以電話轉知核電廠所在區公所，讓當地公所也能即時掌握事件訊息與處理，必要時對當地民眾說明，並請業務單位上網公布，適時透過媒體記者周知本府與核電廠間的通報程序。

(2) 訂定通報程序的另一層用意在於資訊透明，資訊越公開透明越能減少民眾的疑慮，相關機制既已律定，且經過討論無執行困難之處，請台電公司依據本府核能電廠事故緊急通報處理機制落實通報作業。

(3) 為利本府即時掌握核能電廠異常事故，本府將視即時通報案件狀況，派員前往協助。

(4) 本處理機制請於修正完成後，函送核電廠遵照辦理。

2、 核能二廠二號機發電機跳脫事件案，提請討論。
決議：
(1) 有關陳謨星教授所提「三相不平衡」之意見，涉及節能及電學之專業理論，宜回歸陳教授與原能會的專案小組研討，惟有相關結論時請台電公司在本委員會中提供書面報告或專案報告。
(2) 核能電廠內發電設備眾多，動線錯綜複雜，倘有火警發生時，消防隊難以第一時間進入現場，故內部自衛編組的教育訓練是否確實、初期的救災能力是否足夠，相當重要，這也是會前會特地提醒台電公司，希望能在委員會上說明的原因，請台電公司重新檢視自衛消防編組，將相關資料提供本府消防局協助檢視，並擇期辦理自衛消防編組演練，請本府消防局指導辦理。
3、 核二廠護箱裝載池新增燃料格架案。
決議：

(1) 燃料護箱裝載池原為台電預留未來將用過燃料束乾貯或境外處理時，進行傳送護箱裝載燃料束之作業空間，本案變更使用用途，縱使美國有改裝的實績，但經過專家的討論，似有冷卻系統、結構耐震能力等風險，以及改裝後燃料束無法移出之疑慮，請台電公司務必審慎處理，並請原能會嚴格審查把關。
(2) 此案若經專家學者審查認為安全無虞，施作完成並啟用，台電公司應撤回核一、二廠乾貯設施案，不必啟用爭議不斷的乾式貯存設施。
(3) 台電公司可於燃料護箱裝載池短期紓解冷卻水池池滿的問題時，同時積極辦理最終處置場及集中式中期貯存設施選址及建置工作，以因應核電廠如期除役。
4、 媒體報導「核三廠電纜線30年沒換，核安危機隨時爆」案，提請討論。
決議：
(1) 核電廠的安全受到全國的重視，無論在哪一廠發生影響安全的事件，都不免引起外界聯想在其他各廠中可能也隱藏著相同的問題，請台電公司在每次事件發生後，都應該深切的檢討，並將改善措施在其他核電廠中比照辦理，避免類似情況再度發生。
(2) 電纜線的材質定期檢測的頻率為何、相關檢測的程序、標準文件以及過去電纜更換的紀錄等，請台電公司提供書面資料並於下次會前會說明。
5、 目前停機中的機組維護情形、定期檢驗的頻率及項目案，提請討論。
決議：
核一廠一號機(停機1年8個月)及核二廠二號機(停機4個月)目前都處於停機狀態，請台電公司仍要以最高的標準處理機組的檢查、維護工作。並於本委員會摘述維修報告及定期檢驗的執行狀況。

8、 臨時動議:略

9、 散會 (下午5時)
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